**Motorisation de portails SOMFY**

**AXOVIA 3S RTS Pack confort Réf : SO1216497**

Description

La motorisation à bras performante pour portails battants jusqu'à 2,50 m et 300kg maxi par vantail associée à l'électronique 3S

•Pose avec platine de fixation

•Butées de fin de course intégrées au moteur pour éviter l'installation de butées au sol

•Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée

•Ouverture en 15s à 90°

•Batterie de secours pour piloter le portail en cas de coupure de courant

•Déverrouillage intérieur facile pour manœuvre manuelle.

•Possibilité de déverrouillage électrique à clé accessible depuis l'extérieur (option)

•Compatible alimentation solaire pour les cas ou amener l’alimentation secteur et difficile.

Préserve le portail :

•Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail.

•Accostage en douceur en fin de mouvement

Pack complet comprenant :

- 2 moteurs complets

- 2 bras standards

- 1 CBx 3S Axovia RTS + 2 Keygo RTS

- 1 jeu de cellules photoélectrique MasterPro

- 1 feu orange MasterPro 24V + antenne RTS

- 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh