**Motorisation de portails SOMFY**

**AXOVIA MULTIPRO 3Sio – Pack confort Réf : SO1216500**

Description

**La motorisation à bras performante pour portails battants jusqu'à 2,50 m et 300kg maxi par vantail associée à l'électronique 3S**

• Pose avec platine de fixation
• Butées de fin de course intégrées au moteur pour éviter l'installation de butées au sol
• Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée
• Ouverture en 15s à 90°
• Batterie de secours pour piloter le portail en cas de coupure de courant
• Déverrouillage intérieur facile pour manœuvre manuelle.
• Possibilité de déverrouillage électrique à clé accessible depuis l'extérieur (option)

**Préserve le portail :**
• Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail.
• Accostage en douceur en fin de mouvement

**Installation rapide et sûre :**
• Mise en route en 2 minutes
• Tous réglages préprogrammés
• Conforme aux normes en sortie d'autoapprentissage, sans réglage supplémentaire

Personnalisation :
• Paramétrage sur mesure
• Écran LCD intégré, navigation intuitive dans le menu et affichage en temps réel de chaque étape de la programmation
• Raccordement d'accessoires multiples: dispositifs de sécurité, éclairage 500W, contact auxiliaire, alimentation 24V...
• Modes de fonctionnement offrant toutes les possibilités (automatique, piloté, temporisable...)

**Confort d'installation :**
• Borniers débrochables de couleur
• Zone de câblage dégagée
• Maintien efficace des câbles de tout diamètre avec serre câble deux positions
• Vis du couvercle boîtier imperdables
• Des télécommandes toujours disponibles dans un logement dédié
• Adapté aux surfaces irrégulières grâce à la flexibilité du boîtier
• Bien d'aplomb avec son support pour niveau à bulle
• Fixation hors-zone d'étanchéité permettant un perçage direct sans prise de cote
• Étanchéité immédiate grâce au double joint sans presse-étoupes
• Écran incliné pour une meilleure visibilité
• Mise hors tension en retirant simplement le connecteur d'alimentation en toute sécurité
• Logement dédiée et connexion instantanée pour la batterie de secours
• Aide-mémoire de câblage et programmation à laisser dans la pochette collée sous le couvercle du boîtier

**Diagnostic et maintenance :**
• État de fonctionnement de la motorisation affiché en temps réel
• Codes défauts et pannes affichés en temps réel
• Accès aux données de maintenance : compteurs d'ouvertures et fermetures, historique des défauts...