**Motorisation de portails SOMFY**

**IXENGO L 24V 3S io - PACK CONFORT Réf : SO1216558**

Description :

Pack complet pour la motorisation de portails battants jusqu'à 4m - 400 kg

Associée à l'électronique 3S pour :

Une mise en route rapide et la conformité aux normes en sortie d'auto-apprentissage

La possibilité de régler une 30aine de paramètres

Une navigation intuitive et affichage sur écran LDC

L'aide au diagnostic et à la maintenance

Le raccordement d'accessoires multiples

UNE INSTALLATION RAPIDE

• Installation efficace et rapide des butées fins de course, butées de fin de course magnétiques par-dessus, avec signalement de la bonne position par led sur l’aimant.

PERSONNALISABLE

• Cas d’installations à faible écoinçon, mini 160 mm

• Paramétrage avancé pour personnaliser l’installation, décalages vantaux, oui/non ; zones de ralentissement ; vitesse max + 10%

• Accès facile aux connections à l’arrière du moteur

• Accompagnement pour une installation réussie du premier coup,

ET SECURISEE

• Manœuvre de secours individualisée, déverrouillage par clef individuelle pour manœuvrer manuellement le portail

• Tenue en fermeture renforcée, nouveau paramètre CBX 3S Ixengo

Le pack contient :

2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version

2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantails standard

1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L

1 jeu de cellules photoélectriques

2 télécommandes Keygo io

1 batterie de secours

1 feu orange Master Pro 24V antenne io