**Motorisation de portails SOMFY**

**AXOVIA 3S io Pack confort Réf : SO1216596**

Description

Axovia 3S io motorise les portails battants jusqu'à 2m et 200kg maxi par vantail en configuration standard

Pour le confort et la sécurité des utilisateurs :  
• Rapidité d'ouverture en 10s à 90°  
• Accès au déverrouillage manuel sécurisé par clef individuelle  
• Mise en valeur du portail avec les câblages du moteur intégrés dans les piliers  
• Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion grâce à aux bras autobloquants  
• Espace dégagé : pas de butées d'ouverture au sol  
• Préservation du portail dans la durée, en accompagnant son mouvement naturel  
• Nombreuses fonctionnalités personnalisables (modes de fonctionnement, contrôle d'accès, éclairage extérieur...)

L'efficacité de pose :  
• Gabarit de perçage inclus dans le pack  
• Disponible sur l'application Fix&Go pour déterminer rapidement la bonne position du moteur sur le pilier et l'écoinçon minimum nécessaire  
• Butées intégrées aux bras et facilement accessibles par dessus  
• Passage de câble possible à l'arrière du moteur

Le confort d'installation de l'électronique de commande 3S :  
• Écran LCD incliné, navigation confortable et intuitive. Affichage en temps réel de chaque étape.  
• Zone de câblage dégagée. Borniers indépendants, débrochables, numérotés, de couleur. Serre câble deux positions.  
• Boitier flexible qui accepte les surfaces irrégulières. Vis du couvercle imperdables  
• Bien d'aplomb avec son support pour niveau à bulle  
• Fixation hors-zone d'étanchéité permettant un perçage direct sans prise de cote  
• Étanchéité immédiate grâce au double joint sans presse-étoupes  
• Mise hors tension en retirant simplement le connecteur d'alimentation en toute sécurité  
• Logement dédiée et connexion instantanée pour la batterie de secours  
• Aide-mémoire de câblage et programmation à laisser dans la pochette collée sous le couvercle du boîtier

Une mise en route rapide en 2 minutes :  
• Tous réglages préprogrammés  
• Conforme aux normes en sortie d'autoapprentissage, sans réglage supplémentaire

La possibilité d'une personnalisation avancée :   
• Paramétrage sur mesure : 33 paramètres réglables  
• Raccordement d'accessoires multiples : dispositifs de sécurité, éclairage 500W, contact auxiliaire, alimentation 24V...  
• Modes de fonctionnement offrant toutes les possibilités (automatique, piloté, temporisable...)

Le diagnostic et la maintenance sur site :   
• État de fonctionnement de la motorisation et codes défauts affichés en temps réel  
• Accès aux données de maintenance : compteurs d'ouvertures et fermetures, historique des défauts...

Le pack contient :

* 2 motorisations Axovia 3S io
* 1 CBX 3S io
* 2 télécommandes de poche Keygo io
* 1 feu orange MasterPro 24V antenne io
* 1 jeu de cellules photoélectriques
* 1 batterie de secours